Dictionnaire des données

**Structure**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Attribut** | | **Attribut tronqué** | **Description** | **Exemple de valeur** | | **Type** |
| 1 | IDE\_STRCT | ide\_strct | | Identifiant | 201143 | | Nombre |
| 2 | NUM\_DOSSR | num\_dossr | | Numéro de structure | 04271 | | Texte |
| 3 | VAL\_ANNEE\_CONST | val\_annee\_ | | Année de construction | 1933 | | Nombre |
| 4 | CODE\_DES\_STAT\_INVNT | code\_des\_s | | Statut inventaire. Structure à la gestion du Ministère. | * 1 - Actif Min. | | Texte |
| 5 | NOM\_ROUTE | nom\_route | | Nom de la route | 1er Rang | | Texte |
| 6 | NOM\_OBSTC | nom\_obstc | | Nom de l’obstacle | Rivière du Chêne | | Texte |
| 7 | NOM\_MUNCP | nom\_muncp | | Nom de la municipalité | Val-Alain | | Texte |
| 8 | COD\_MUNCP | cod\_muncp | | Code de la municipalité | 3307000 | | Texte |
| 9 | DES\_CS | des\_cs | | Nom du Centre de services | Centre de services de Lévis | | Texte |
| 10 | CODE\_DES\_TYPE\_STRCT | code\_des\_t | | Code - Description du type de structure | * 11 - Ponceau à dalle en béton armé * 12 - Ponceau portique en béton armé * 13 - Ponceau rectang. en béton armé * 14 - Ponceau circul. en béton armé * 15 - Ponceau circulaire en acier * 16 - Ponceau circ. Polyéthylène * 17 - Ponceau elliptique en acier * 18 - Ponceau arqué en acier * 19 - Ponceau voûté en béton armé * 20 - Ponceau voûté en acier * 21 - Ponceau rectangulaire en bois * 31 - Pont à dalle pleine en béton armé * 32 - Pont à dalle pleine en béton précont. * 33 - Pont à dalle évidée en béton armé * 34 - Pont à dalle évidée en béton précont. * 35 - Portique en béton armé * 36 - Port. béton armé, ss remblai * 37 - Portique en béton précontraint * 38 - Pont à béquilles, béton armé * 39 - Pont à béquil., béton précont. * 41 - Pont à poutres en béton armé * 42 - Pont à pout. béton précont., préfabr. * 43 - Pont à pout. béton préc., coul. Place * 44 - Pont à poutres en acier * 45 - Pont acier-bois * 46 - Pont à poutres en bois * 47 - Portique en béton * 50 - Pont à béquilles en béton * 51 - Pont à béquilles, en acier * 52 - Pont à poutres en acier enr. de béton * 56 - Pont à poutres-caissons en béton armé * 57 - Pont à pout.-cais. en béton précont. * 58 - Pont à poutres-caissons en acier * 61 - Pont à tablier inférieur, en acier * 62 - Pont à tablier interméd., en acier * 63 - Pont de type Pony-Warren, en acier * 64 - Pont de type Bailey, en acier * 65 - Pont à tablier supérieur, en acier * 66 - Pont en bois * 67 - Pont couvert * 71 - Pont à tablier infér., béton armé * 72 - Pont à tablier inférieur, en acier * 73 - Pont à tablier interm., béton armé * 74 - Pont à tablier intermédiaire, acier * 75 - Pont à tablier supér., béton armé * 76 - Pont à tablier supérieur, en acier * 77 - Pont à tablier supérieur, en bois * 81 - Pont suspendu * 82 - Pont à haubans * 85 - Pont mobile * 94 - Tunnel * 97 - Mur * 98 - Station de pompage | | Texte |
| 11 | NOM\_STRCT | nom\_strct | | Nom de la structure | Pont Caron | | Texte |
| 12 | RTE\_IND\_PRINC | rte\_ind\_pr | | Route principale (indicateur O = oui) | O | | Texte |
| 13 | NUM\_ROUTE | num\_route | | Numéro de route | 81690 | | Texte |
| 14 | NUM\_TRONC | num\_tronc | | Numéro de tronçon | 02 | | Texte |
| 15 | NUM\_SECTN | num\_sectn | | Numéro de section | 000 | | Texte |
| 16 | NUM\_SR | num\_sr | | Sous-route | 000C | | Texte |
| 17 | NUM\_RTS | num\_rts | | RTSS (Route/Tronçon/Section/Sous-route) | 8169002000000C | | Texte |
| 18 | NBR\_VOIE | nbr\_voie | | Nombre de voies | 1 | | Nombre |
| 19 | VAL\_CHANG\_DEBUT | val\_chang\_ | | Chaînage de début | 7517 | | Texte |
| 20 | VAL\_CHANG\_FIN | val\_chan00 | | Chaînage de fin | 7541 | | Texte |
| 21 | COD\_TYPE\_RESPN | cod\_type\_r | | Code de type de responsable :  10 = MTQ  11 = MTQ-Municipalité  12 = MTQ-Mun. (stratégique)  13 = MTQ-Mun. (décret)  14 = MTQ-Autre Ministère  15 = MTQ-Hydro-Québec  16 = MTQ-SDBJ  17 = MTQ-Chemin de fer  18 = MTQ- Fédéral  19 = MTQ-Autre  20 = MTQ-Ancien chemin de colonisation  21 = MTQ-Chemin minier  22 = EFA-sans bail  23 = Chemin de fer du MTQ  24 = EFA sous bail  30 = Municipalité  31 = MRC  33 = Municipalité - MRC  35 = Municipalité - Hydro-Québec  37 = Municipalité - Chemin de fer  38 = Municipalité - Fédéral  39 = Municipalité - Autre  40 = Autre Ministère  49 = Autre Ministère - Autre  50 = Hydro-Québec  58 = Hydro-Québec - CGVMSL  59 = Hydro-Québec - Autre  60 = SDBJ  70 = Chemin de fer  80 = Fédéral  87 = Fédéral - Chemin de fer  89 = Fédéral - Autre  90 = Autre  91 = Privé | | * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 30 * 31 * 33 * 35 * 37 * 38 * 39 * 40 * 49 * 50 * 58 * 59 * 60 * 70 * 80 * 87 * 89 * 90 * 91 | Texte |
| 22 | GEO\_COORD\_X | geo\_coord\_ | | Coordonnée X (C.C. Lambert MTQ) | 668897.249 | | Nombre |
| 23 | GEO\_COORD\_Y | geo\_coor00 | | Coordonnée Y (C.C. Lambert MTQ) | 270803.892 | | Nombre |
| 24 | GEO\_LATTD | geo\_lattd | | Latitude | 46.422099 | | Texte |
| 25 | GEO\_LONGT | geo\_longt | | Longitude | -71.705991 | | Texte |
| 26 | VAL\_LONGR | val\_longr | | Longueur (mm) | 24400 | | Nombre |
| 27 | VAL\_LARGR\_HAUTR | val\_largr\_ | | Largeur / ouverture / hauteur (mm) | 6800 | | Nombre |
| 28 | COD\_TYPE\_STAT\_INVNT | cod\_type\_s | | Code type statut inventaire | * 1 * 2 | | Nombre |
| 29 | COD\_TYPE\_STRCT | cod\_type00 | | Code de type de structure | 11, 12, 13, 14, etc. | | Texte |
| 30 | COD\_TYPE\_EMPLC | cod\_type\_e | | Code type emplacement (mur) | * 0 * 1 * 2 | | Texte |
| 31 | IND\_STRCT\_DEFCN\_ETAT | ind\_strct\_ | | Indicateur déficient état (au niveau d’un élément principal, soit en matériau, soit en comportement) | * O * N | | Texte |
| 32 | IND\_STRCT\_DEFCN\_FONCT | ind\_strc00 | | Indicateur déficient fonctionnalité (au niveau de sa fonctionnalité dans son environnement, tel que l’affichage sur place) | * O * N * null | | Texte |
| 33 | DIRCT\_GEN\_CODE | dirct\_gen\_ | | Numéro du Sous-ministériat (ancienne DG) | 53 | | Texte |
| 34 | DIRCT\_TERRT\_CODE | dirct\_terr | | Numéro de la Direction générale territoriale (ancienne DT) | 66 | | Texte |
| 35 | DIRCT\_TERRT\_DESC | dirct\_te00 | | Nom de la Direction générale territoriale (ancienne DT) | Direction générale de la Chaudière-Appalaches | | Texte |

Direction de la géomatique : [geomatique@transports.gouv.qc.ca](mailto:geomatique@transports.gouv.qc.ca)

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Date : 2023-11-24